Горе > МОНТАЖА > Пред монтажа > Амбиентална температура

## Амбиентална температура

- Апаратот е дизајниран да работи во ограничен опсег на амбиентални температури, во зависност од климатската зона.

- Локацијата на апаратот, амбиенталната температура, фреквенцијата на отворањето на вратата итн. може да влијаат на внатрешните температури.

- Климатската класа може да се најде на етикетата за оценување.

Климатска класа | Опсег на амбиентална температура ºC
--- | ---
SN (Продолжено умерена) | +10 - +32
N (Умерена) | +16 - +32
ST (Суптропска) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропска) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Австралија, Индија, Кенија

** Аргентина

НАПОМЕНА

- Апаратите оценети од SN до Т се наменети за употреба на собна температура помеѓу 10 °С и 43 °С.