Överst > INSTALLATION > Före installation > Omgivande temperatur

## Omgivande temperatur

- Apparaten är designad för att fungera inom ett begränsat temperaturintervall, beroende på klimatzonen.

- De inre temperaturerna kan påverkas av apparatens läge, den omgivande temperaturen, hur ofta dörren öppnas och stängs o.s.v.

- Klimatklass kan hittas i märkningen för gradering.

Klimatklass | Omgivande temperaturintervall ºC
--- | ---
SN (Utökad Tempererad) | +10 - +32
N (Tempererad) | +16 - +32
ST (Subtropisk) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisk) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australien, Indien, Kenya

** Argentina

ANMÄRKNING

- Apparaten rangordnas från SN till T och ska användas vid en lämplig temperatur som befinner sig mellan 10 ºC och 43 ºC.