Üles > PAIGALDAMINE > Seadme liigutamine ümberpaigutamiseks > Seadme liigutamine

## Seadme liigutamine

- Eemaldage seadme sisemusest kogu toit.

- Kinnitage toitepistik.

  - Toitepistiku hoidikuga mudelid:

    Tõmmake pistik seinast välja, pange see seadme tagaküljel või peal olevasse toitejuhtme hoidikusse.

  - Ilma toitepistiku hoidikuta mudelid:

    Tõmmake pistik seinast välja ja kinnitage toitekaabel teibiga seadme sellele küljele, kus asub toitepistik paigalduskohas.

- Teipige osad, nagu riiulid ja ukse käepidemed, et vältida nende maha kukkumist seadme liigutamise ajal.

- Teisaldage seadet ettevaatlikult rohkem kui kahe inimesega. Pikal vahemaal transportimisel hoidke seadet püstises asendis.

  ETTEVAATUST

  - Põranda kahjustamise vältimiseks liigutage seadet tundlikel põrandatel ettevaatlikult.

    - Kasutage seadme paigaldamisel või liigutamisel põranda kriimustamise vältimiseks pappi, põrandamatti või vaipa.

    - Ärge liigutage seadet siksakis.

- Pärast seadme paigaldamist ühendage toitejuhtme pistik pistikupesasse ja lülitage see sisse.