Oben > AUFSTELLEN > Vor dem Aufstellen > Umgebungstemperatur

## Umgebungstemperatur

- Abhängig von der Klimazone ist das Gerät so konzipiert, dass es in einem begrenzten Umgebungstemperaturbereich betrieben wird.

- Die internen Temperaturen werden beeinflusst durch den Aufstellort des Geräts, die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit, in der die Tür geöffnet wird, usw.

- Auf dem Typenschild ist die Klimaklasse angegeben.

Klimazone | Umgebungstem-peraturbereich (°C)
--- | ---
SN (Erweitert gemäßigt) | +10 - +32
N (Gemäßigt) | +16 - +32
ST (Subtropisch) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisch) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australien, Indien, Kenia

** Argentinien

HINWEIS

- Die Geräteeinstufungen von SN bis T gelten für Umgebungstemperaturen im Bereich von 10 ºC bis 43 °C.