Горна част > МОНТИРАНЕ > Преди монтиране > Околна температура

## Околна температура

- Уредът е предназначен за работа в ограничен температурен диапазон в зависимост от климатичната зона.

- Температурата в уреда може да бъде повлияна от местоположението му, околната температура, честотата на отваряне на вратата и т.н.

- Климатичният клас може да се види на етикета с данни.

Климатичен клас | Диапазон на околната температура в ºC
--- | ---
SN (Разширен умерен) | +10 - +32
N (Умерен) | +16 - +32
ST (Субтропичен) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропичен) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Австралия, Индия, Кения

** Аржентина

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредите с категория от SN до T са предназначени за използване при температура на околната среда от 10ºC до 43ºC.