Inici > INSTRUCCIONS DE SEGURETAT > ADVERTÈNCIA > Funcionament

## Funcionament

- No utilitzeu l’aparell per a cap altre fi (emmagatzematge de materials mèdics o experimentals o enviament) que no sigui l’emmagatzematge domèstic d’aliments.

- Si penetra aigua en les parts elèctriques de l’aparell, desconnecteu l’endoll i poseu-vos en contacte amb un centre d’informació al client d’LG Electronics.

- Desendolleu la clavilla d’alimentació durant tempestes elèctriques fortes o llampecs, o quan no aneu a utilitzar l’aparell durant un llarg període de temps.

- No toqueu l'endoll ni els controls de l'aparell amb les mans humides.

- No doblegueu en excés el cable d'alimentació ni hi col·loqueu objectes pesats a sobre.

- Desendolleu immediatament l'endoll i poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics si detecteu un soroll estrany, olor o fum que surt de l'aparell.

- No col·loqueu les mans ni objectes metàl·lics dins de la zona d’emissió d’aire fred, la coberta o la reixeta d’alliberament de calor de la part posterior.

- No forceu excessivament ni colpegeu la tapa posterior de l’aparell.

- Aneu amb compte amb els nens que es trobin a prop quan obriu o tanqueu la porta de l’aparell. La porta pot colpejar el nen i causar-li lesions.

- Eviteu el perill que els nens quedin atrapats dins de l’aparell. Un nen atrapat a l’interior de l’aparell pot sofrir asfíxia.

- No introduïu animals, com ara mascotes, a l'aparell.

- No col·loqueu objectes pesats o fràgils, recipients plens de líquid, substàncies combustibles, objectes inflamables (com a espelmes, llums, etc.) ni aparells de calefacció (com ara estufes, calefactors, etc.) sobre l’aparell.

- No col·loqueu cap aparell electrònic (com ara calefactors i telèfons mòbils) dins de l’aparell.

- Si hi ha una fuga de gas (isobutà, propà, gas natural, etc.), no toqueu l’aparell ni l’endoll i ventileu la zona immediatament. Aquest aparell utilitza un gas refrigerant (isobutà, R600a). Encara que utilitza una petita quantitat del gas, continua sent un gas combustible. Una fuita de gas durant el transport, la instal·lació o el funcionament de l’aparell pot provocar un incendi, una explosió o lesions si es produeixen espurnes.

- No utilitzeu ni emmagatzemeu substàncies inflamables o combustibles (èter, benzè, alcohol, productes químics, GLP, aerosols combustibles, insecticides, ambientadors, cosmètics, etc.) prop de l’aparell.

- Aquest aparell incorpora una presa de terra amb finalitats funcionals.

- Connecteu-lo únicament al subministrament d’aigua potable.

  - Si està connectat a un subministrament d’aigua, connecteu-lo només a un subministrament d’aigua potable.

- Ompliu només amb aigua potable.

  - Si utilitzeu una màquina de gel o un dipòsit dispensador d’aigua, assegureu-vos d’omplir-lo només amb aigua potable.