Ylös > ASENNUS > Ennen asennusta > Ympäristön lämpötila

## Ympäristön lämpötila

- Laite on suunniteltu toimimaan rajoitetuissa ympäristön lämpötiloissa ilmastoalueesta riippuen.

- Sisäiset lämpötilat voivat vaihdella riippuen laitteen sijainnista, ympäristön lämpötilasta, oven avaamiskertojen tiheydestä ja niin edelleen.

- Ilmastoluokan näet luokitustarrasta.

Ilmastoluokka | Ympäristön lämpötilan rajat °C
--- | ---
SN (laajennettu lauhkea) | +10 – +32
N (lauhkea) | +16 – +32
ST (Subtrooppinen) | +16 – +38 / +18 – +38**
T (Trooppinen) | +10 – +43* / +16 – +43 / +18 – +43**

* Australia, Intia, Kenia

** Argentiina

HUOMAUTUS

- Luokkien SN–T laitteet on tarkoitettu käytettäviksi 10–43 °C:n ympäristön lämpötilassa.