Haut > INSTALLATION > Avant l'installation > Dimensions et espaces

## Dimensions et espaces

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

| a | b
--- | --- | ---
| Taille (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

REMARQUE

- Les mesures du tableau ci-dessus sont approximatives.

- Vous pouvez déterminer le type de l'appareil en consultant l'étiquette à l'intérieur de l’appareil.