Do góry > ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW > Przed wezwaniem serwisu > Skroplona wilgoć i szron

## Skroplona wilgoć i szron

Wewnątrz urządzenia lub na spodzie osłony szuflady na warzywa zbiera się kondensat.

Przyczyna

Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?

Rozwiązanie

- Przed włożeniem gorącej żywności do lodówki lub zamrażalki należy ją najpierw schłodzić.

Przyczyna

Czy drzwi urządzenia pozostawiono otwarte?

Rozwiązanie

- Mimo że wilgoć zniknie szybko po zamknięciu drzwi urządzenia, można ją zetrzeć suchą szmatką.

Przyczyna

Czy drzwi urządzenia są otwierane zbyt często?

Rozwiązanie

- Skraplanie może wystąpić jako skutek różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem produktu i otoczeniem. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką i nie otwierać drzwi zbyt często.

Przyczyna

Czy do urządzenia wsadzono ciepłą lub wilgotną żywność bez jej zabezpieczenia w pojemniku?

Rozwiązanie

- Żywność należy przechowywać w zamkniętych i szczelnych pojemnikach.

W zamrażarce pojawił się szron.

Przyczyna

Drzwi nie zostały poprawnie zamknięte.

Rozwiązanie

- Sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia żywność nie blokuje drzwi i upewnić się, że są one szczelnie zamknięte.

Przyczyna

Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?

Rozwiązanie

- Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.

Przyczyna

Czy wlot lub wylot powietrza zamrażarki nie jest zablokowany?

Rozwiązanie

- Należy sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza zamrażarki nie są zablokowane, co mogłoby uniemożliwić swobodny obieg powietrza wewnątrz urządzenia.

Przyczyna

Czy zamrażarka nie jest przepełniona?

Rozwiązanie

- Pomiędzy produktami powinna być zachowana odpowiednia odległość.

Wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia doszło do skraplania lub oszronienia.

Przyczyna

Czy drzwi urządzenia były otwierane i zamykane zbyt często oraz czy drzwi urządzenia zostały niewłaściwie zamknięte?

Rozwiązanie

- Szron i skroplona wilgoć mogą powstawać, jeśli powietrze z otoczenia przedostaje się do wnętrza urządzenia. Nie otwierać drzwi zbyt często.

Przyczyna

Czy miejsce instalacji nie jest zawilgocone?

Rozwiązanie

- Do skraplania może dochodzić na zewnętrznej części urządzenia, jeśli zamontowano je w zbyt wilgotnym otoczeniu lub w dniach, gdy występuje wysoki poziom wilgoci w powietrzu, np. podczas deszczowej pogody. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.

Boczna lub przednia część urządzenia jest ciepła.

Przyczyna

W tych miejscach zamontowano elementy obwodu zapobiegającego tworzeniu się kondensatu wokół powierzchni drzwi.

Rozwiązanie

- Rurka odprowadzająca ciepło w celu zapobieżenia skraplaniu jest zamontowana w przedniej i bocznej części urządzenia. Może być szczególnie ciepła zaraz po instalacji urządzenia oraz w czasie gorących dni. Taka sytuacja jest typowa nie stanowi powodu do niepokoju.

Wewnątrz lub poza urządzeniem znajduje się woda.

Przyczyna

Czy w pobliżu urządzenia jest wyciek wody?

Rozwiązanie

- Sprawdzić, czy nie doszło do wycieku wody ze zlewu lub innego miejsca.

Przyczyna

Czy na dnie urządzenia jest woda?

Rozwiązanie

- Sprawdzić, czy woda nie pochodzi z rozmrożonych produktów żywnościowych lub uszkodzonego albo przewróconego pojemnika.