Øverst > SIKKERHEDSINSTRUKTIONER > ADVARSEL > Risiko for brand og brandbart materiale

## Risiko for brand og brandbart materiale

- Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes, altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1 m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.

- Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage en eksplosion.

- Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet, der sidder inden i produktet.