Início > INSTALAÇÃO > Antes de proceder à instalação > Temperatura ambiente

## Temperatura ambiente

- O equipamento foi criado para funcionar dentro de um intervalo limitado de temperatura ambiente, consoante a zona climática.

- As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do equipamento, pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e assim por diante.

- A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática | Intervalo de temperatura ambiente ºC
--- | ---
SN (Temperado Abrangente) | +10 - +32
N (Temperado) | +16 - +32
ST (Sub-tropical) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Austrália, Índia, Quénia

** Argentina

OBSERVAÇÃO

- Os equipamentos classificados de SN a T destinam-se a ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 ºC e 43 ºC.