Üles > VEAOTSING > Enne teenindusse helistamist > Müra

## Müra

Seade teeb müra ja sellest kostub ebatavalisi helisid.

Põhjus

Kas seade on paigaldatud nõrgale aluspinnale või ei ole loodis?

Lahendus

- Paigaldage seade kindlale ja ühetasasele aluspinnale.

Põhjus

Kas seadme tagasein puutub vastu seina?

Lahendus

- Parandage seadme asukohta ja tagage selle ümbruses piisavalt ruumi.

Põhjus

Kas seadme taga on mingeid esemeid?

Lahendus

- Eemaldage seadme tagant kõik asjad.

Põhjus

Kas seadme peal on mingeid esemeid?

Lahendus

- Eemaldage seadme pealt kõik asjad.

Klõpsuvad helid

Põhjus

Sulatuskontroll klõpsub, kui automaatne sulatus tööd alustab, või kui see töö lõpetab. Ka termostaadi kontroll (või mõnedel mudelitel seadme kontroll) klõpsub oma tsükli alguses ja lõpus.

Lahendus

- Normaalne töötamine

Logisev heli

Põhjus

Seade ei toetu korralikult põranda peale.

Lahendus

- Põrand on nõrk või peab loodimiseks reguleerima seadme jalgu.

Põhjus

Kompressoriga seadet on töö ajal liigutatud.

Lahendus

- Normaalne töötamine. Kui kompressor ei lõpeta logisevat heli kolme minuti möödudes, lülitage seadme toide välja ja seejärel uuesti sisse.

Kohisev heli

Põhjus

Auruventilaator ajab õhu külmiku ja sügavkülmiku osades ringlema.

Lahendus

- Normaalne töötamine

Põhjus

Õhk surutakse kondensaatori ventilaatori abil liikuma.

Lahendus

- Normaalne töötamine

Mulisev heli

Põhjus

Seade loputab jahutussüsteemi.

Lahendus

- Normaalne töötamine

Plõksuv heli

Põhjus

Siseseinte kokkutõmbumine või paisumine temperatuuri muutumise mõjul.

Lahendus

- Normaalne töötamine

Vibreerimine

Põhjus

Kui seadme külg või tagaosa on seina või kapi vastas, võib vibratsioon tekitada kuuldavat heli.

Lahendus

- Heli vältimiseks vaadake, et seadme küljed ja tagakülg ei puutuks vastu seina või kappi.