Naar begin > GEBRUIK > Bedieningspaneel > Bedieningspaneel en functies

## Bedieningspaneel en functies

*1

Deze functie is enkel beschikbaar op sommige modellen.

Het bedieningspaneel is te vinden op de koelkastdeur of in de koelkast, afhankelijk van het model.

Type A

Type B

1. Fridge

   Druk herhaaldelijk op deze knop om een gewenste temperatuur tussen 1 °C en 7 °C te kiezen.

   - De standaard koelkasttemperatuur is 3 ° C.

2. Express Cool

   Met deze functie kunt u snel grote hoeveelheden voedsel koelen, zoals groenten, fruit, enzovoort.

   - Telkens als u voor 3 seconden op de knop drukt, wordt de functie in- en uitgeschakeld.

3. Freezer

   Druk herhaaldelijk op deze knop om een gewenste temperatuur tussen -15 °C en -23 °C te kiezen.

   - De standaard vriestemperatuur is -18 °C.

4. Express Freeze

   Met deze functie kunt u snel grote hoeveelheden ijs of bevroren voedsel invriezen.

   - Telkens als u voor 3 seconden op de knop drukt, wordt de functie in- en uitgeschakeld.

   - Deze functie eindigt automatisch nadat een bepaalde periode is verstreken.

   - Wanneer deze modus is ingeschakeld, kan er geluid optreden en kan het energieverbruik toenemen.

5. Vacation

   Deze functie is nuttig als u op vakantie bent. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is de koelkasttemperatuur 7°C en de vriestemperatuur -15°C. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, keren de koelkast en de vriestemperatuur terug naar de vorige temperatuurinstellingen.

   - Telkens als u op de knop drukt, wordt de functie ingeschakeld en uitgeschakeld.

   - Wanneer deze functie is ingeschakeld, zullen de andere knoppen, met uitzondering van de Lock en de Wi-Fi-knoppen, niet werken.

   - Eco Friendly is omgedoopt tot Vacation.

   LET OP

   - Wanneer deze functie is ingeschakeld, wees dan voorzichtig met het bewaren van voedsel dat een lagere temperatuur vereist dan de vooraf ingestelde temperatuur.

   - Vergeet niet deze functie uit te schakelen wanneer u thuiskomt om de andere toetsen te ontgrendelen en de vorige temperatuurinstellingen van de koelkast te herstellen.

6. Wi-Fi*1

   Deze knop stelt het apparaat in staat om verbinding te maken met een huis Wi-Fi netwerk. Raadpleeg SMART FUNCTIONS voor informatie over de initiële instelling van de LG ThinQ applicatie.

7. Lock*1

   Hiermee vergrendelt u de knoppen op het bedieningspaneel.

   - Om de knoppen van het bedieningspaneel te vergrendelen, houdt u de Lock knop 3 seconden ingedrukt tot de functie wordt geactiveerd.

   - Om de functie uit te schakelen, houdt u de Lock knop 3 seconden ingedrukt tot de functie wordt gedeactiveerd.

OPMERKING

- Voor een optimale conservering van levensmiddelen wordt aanbevolen de temperatuur voor elk compartiment te verhogen of te verlagen met 1 °C of één niveau ten opzichte van de standaardtemperatuur.

- Het bedieningspaneel zal automatisch uitgeschakeld worden om energie te besparen.

- Als er vinger- of huidcontact is met het bedieningspaneel tijdens het schoonmaken, kan de knopfunctie mogelijk actief worden.