Inici > MANTENIMENT > Neteja > Netejar l'exterior

## Netejar l'exterior

- Quan netegeu les reixetes de ventilació exteriors de l’aparell mitjançant aspiració, haureu de desendollar el cable d’alimentació de la presa de corrent per evitar qualsevol descàrrega estàtica que pugui danyar els components electrònics o provocar una descàrrega elèctrica. Es recomana la neteja periòdica de les cobertes de ventilació posterior i lateral per mantenir un funcionament fiable i econòmic de l’aparell.

- Mantingueu netes les reixetes de ventilació de l’exterior de l’aparell. Les reixetes de ventilació obstruïdes poden provocar incendis o danys en l’aparell.

- Per a l’exterior de l’aparell, utilitzeu una esponja neta o un drap suau i un detergent suau en aigua tèbia. No utilitzeu netejadors abrasius o forts. Assequeu-lo bé amb un drap suau. No utilitzeu draps bruts per netejar les portes d’acer inoxidable. Utilitzeu sempre un drap específic i netegeu en la mateixa direcció que la veta. Això ajuda a reduir les taques superficials i el desenllustrament.