Toppen > MONTERING > Høydejustering av apparatet > Justering av vatringsfoten

## Justering av vatringsfoten

Hvis apparatet står ustødig eller dørene ikke kan lukkes ordentlig, juster apparatets plassering ved å følge instruksjonene nedenfor.

- Vri vatringsfoten med klokken for å heve den siden av apparatet, eller mot klokken for å senke den.

- Åpne dørene og forsikre deg om at de enkelt kan lukkes.

MERK

- Høydejustering av dørene kan være umulig når gulvet ikke er plant eller har svak eller dårlig konstruksjon.

- Kjøleskapet er tungt og må monteres på en stiv og solid overflate.

- Noen typer tømmergulv kan føre til nivelleringsvansker hvis gulvet bøyes for mye.