Į viršų > MONTAVIMAS > Prieš montavimą > Aplinkos temperatūra

## Aplinkos temperatūra

- Prietaisas pritaikytas veikti ribotu aplinkos temperatūros diapazonu, kuris priklauso nuo klimato zonos.

- Temperatūra prietaiso viduje gali priklausyti nuo prietaiso laikymo vietos, aplinkos temperatūros, durų varstymo dažnio ir pan.

- Klimato klasė nurodyta ant identifikavimo duomenų etiketės.

Klimato klasė | Aplinkos temperatūros diapazonas, °C
--- | ---
SN (didesnis temperatūros diapazonas) | +10 – +32
N (vidutinė temperatūra) | +16 – +32
ST (subtropinio oro temperatūra) | +16 – +38 / +18 – +38**
T (tropinio oro temperatūra) | +10 – +43* / +16 – +43 / +18 – +43**

* Australija, Indija, Kenija

** Argentina

PASTABA

- Prietaisai, kurie priskiriami klasei nuo SN iki T, skirti naudoti 10–43 °C temperatūros aplinkoje.