Överst > INSTALLATION > Jämna ut apparaten > Justera det utjämnande benet

## Justera det utjämnande benet

Om apparaten verkar stå ostadigt eller om dörrarna är svårstängda justeras apparatens lutning med hjälp av anvisningarna nedan.

- Vrid det utjämnande benet medurs för att höja den sidan av apparaten eller moturs för att sänka den sidan.

- Öppna dörrarna för att kontrollera att de kan stängas lätt.

ANMÄRKNING

- Nivåjustering av dörrarna kanske inte är möjlig om golvet inte är jämt, är svagt eller har dålig konstruktion.

- Kylskåpet är tungt och ska installeras på en stabil och fast yta.

- En del trägolv kan orsaka problem med nivåjustering om de svänger mycket.