Naar begin > PROBLEEMOPLOSSING > Voor u service belt > Geluiden

## Geluiden

Het apparaat is luidruchtig en maakt abnormale geluiden.

Oorzaak

Is het apparaat geïnstalleerd op een zwakke vloer of onjuist genivelleerd?

Oplossing

- Installeer het apparaat op een stevige en vlakke vloer.

Oorzaak

Raakt de achterkant van het apparaat de muur?

Oplossing

- Pas de installatiepositie aan om voldoende ruimte rondom het apparaat vrij te maken.

Oorzaak

Liggen er voorwerpen verspreid achter het apparaat?

Oplossing

- Verwijder de verspreid liggende voorwerpen achter het apparaat.

Oorzaak

Ligt er iets bovenop het apparaat?

Oplossing

- Verwijder het voorwerp dat op het apparaat ligt.

Klikgeluiden

Oorzaak

De ontdooiregeling klikt wanneer de automatische ontdooiing begint en eindigt. De thermostaat (of regeling van het apparaat op sommige modellen) klikt ook als deze wordt in- of uitgeschakeld.

Oplossing

- Normale functie

Ratelende geluiden

Oorzaak

Apparaat staat niet waterpas op de vloer.

Oplossing

- De vloer is zwak of oneffen of de stelpoten moeten worden aangepast.

Oorzaak

Apparaat met een compressor werd verplaatst tijdens het gebruik.

Oplossing

- Normale werking. Als de compressor na 3 minuten niet stopt met rammelen, zet dan het apparaat uit en dan weer aan.

Suizende geluiden

Oorzaak

Verdamperventilator circuleert lucht door het apparaat en het vriesvak.

Oplossing

- Normale functie

Oorzaak

De condensorventilator forceert de lucht over de condensor.

Oplossing

- Normale functie

Gorgelende geluiden

Oorzaak

Koelmiddel stroomt in het koelsysteem.

Oplossing

- Normale functie

Tikkende geluiden

Oorzaak

Contractie en uitbreiding van de binnenwanden door veranderingen in temperatuur.

Oplossing

- Normale functie

Vibreren

Oorzaak

Indien de zij- of achterkant van het apparaat een kast of wand raakt, kunnen sommige van de normale trillingen hoorbaar zijn.

Oplossing

- Om de ruis te verwijderen, zorgt u dat de zij- en achterkanten geen contact maken met muur of kast.