Início > INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA > AVISO > Risco de incêndio e materiais inflamáveis

## Risco de incêndio e materiais inflamáveis

- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.

- Uma fuga de refrigerante dos tubos pode inflamar ou provocar uma explosão.

- A quantidade de refrigerante no seu equipamento em particular é apresentada na placa de identificação no interior do equipamento.