Haut > INSTALLATION > Avant l'installation > Température ambiante

## Température ambiante

- L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique.

- Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.

- La classe climatique se trouve sur l'étiquette de classement.

Classe climatique | Plage de température ambiante °C
--- | ---
SN (Tempérée étendue) | +10 - +32
N (Tempérée) | +16 - +32
ST (Subtropicale) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropicale) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australie, Inde, Kenya

** Argentine

REMARQUE

- Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.