Øverst > FEJLFINDING > Før du tilkalder service > Kondensation & frost

## Kondensation & frost

Der er kondens inden i apparatet eller på undersiden af grøntsagsskuffens låge.

Årsag

Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?

Løsning

- Afkøl varme mad først, før du sætter det i køleskabet eller fryseren.

Årsag

Har du ladet apparatets dør stå åben?

Løsning

- Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør, kan du godt tørre det af med en tør klud.

Årsag

Åbner du apparatets døre for hyppigt?

Løsning

- Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud, og åbn ikke dørene for ofte.

Årsag

Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder?

Løsning

- Fødevarer skal opbevares i en tætlukket beholder med låg.

Der har dannet sig rim i fryseren.

Årsag

Dørene lukkes muligvis ikke korrekt.

Løsning

- Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for, at døren er helt lukket.

Årsag

Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?

Løsning

- Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.

Årsag

Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret?

Løsning

- Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan cirkulere ind i produktet.

Årsag

Er fryseren overfyldt?

Løsning

- Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.

Der har dannet sig rim og kondens inden i eller uden på apparatet.

Årsag

Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør ikke helt lukket?

Løsning

- Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i apparatet. Åbn ikke dørene for ofte.

Årsag

Er opstillingsmiljøet fugtigt?

Løsning

- Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f.eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af med en tør klud.

Apparatets side eller forside bliver varm.

Årsag

Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet.

Løsning

- Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke problem og er helt normalt.

Der er vand inde i eller uden for apparatet.

Årsag

Er der vandlækage omkring apparatet?

Løsning

- Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.

Årsag

Er der vand i bunden af apparatet?

Løsning

- Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet eller tabt beholder.