Do góry > MONTAŻ > Przed rozpoczęciem instalacji > Wymiary i ilość wolnego miejsca

## Wymiary i ilość wolnego miejsca

Zbyt mała odległość od sąsiadujących elementów może obniżyć skuteczność chłodzenia i zwiększyć pobór energii elektrycznej. Podczas montażu urządzenia pozostawić ponad 50 mm wolnego miejsca od każdej ze ścian.

| a | b
--- | --- | ---
| Wymiary (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

UWAGA

- Wymiary podane w powyższej tabeli są przybliżone.

- Typ urządzenia można ustalić, odczytując etykietę wewnątrz urządzenia.