Inici > INSTAL·LACIÓ > Traslladar l’aparell > Trasllat de l’aparell

## Trasllat de l’aparell

- Retireu tots els aliments de l’interior de l’aparell.

- Fixeu l’endoll.

  - Models amb endoll de ganxo:

    Extraieu l’endoll, introduïu-lo i fixeu-lo en el ganxo situat en la part posterior o superior de l’aparell.

  - Models sense endoll de ganxo:

    Extraieu l’endoll i fixeu el cable d’alimentació amb cinta adhesiva en el costat de l’aparell on es troba la presa de corrent en el lloc d’instal·lació.

- Fixeu amb cinta adhesiva peces com les baldes i el tirador de la porta per evitar que caiguin en traslladar l’aparell.

- Traslladeu l’aparell amb més de dues persones amb cura. Quan transport l’aparell a llarga distància, mantingueu-lo en posició vertical.

  PRECAUCIÓ

  - Moveu l’aparell amb cura sobre terres delicats per evitar danys.

    - Utilitzeu cartró, catifeta o moqueta per evitar esgarrapades en el terra en instal·lar o moure l’aparell.

    - No moveu l’aparell en ziga-zaga.

- Després d’instal·lar l’aparell, connecteu l’endoll a una presa de corrent i enceneu-lo.