Sus > INSTALARE > Înainte de instalare > Temperatură ambientală

## Temperatură ambientală

- Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă.

- Temperaturile interne pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.

- Clasa de climă se găsește pe eticheta de rating.

Clasa de climă | Intervalul de temperatură ambientală în ºC
--- | ---
SN (Temperat Extinsă) | +10 - +32
N (Temperată) | +16 - +32
ST (Subtropicală) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropicală) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenia

** Argentina

NOTĂ

- Aparatele clasificate între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C și 43°C.