Bevezető > HIBAELHÁRÍTÁS > Szervizközpont értesítése előtti teendők > Zajok

## Zajok

A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.

Ok

Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket?

Megoldás

- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.

Ok

Hozzáér a készülék hátulja a falhoz?

Megoldás

- Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.

Ok

Szóródtak tárgyak a készülék mögé?

Megoldás

- Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.

Ok

Van valamilyen tárgy a készülék tetején?

Megoldás

- Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.

Kattogó zajok

Ok

A leolvasztó vezérlője kattan, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattanhat/kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor.

Megoldás

- Normál működés

Zörgő zajok

Ok

A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.

Megoldás

- A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat.

Ok

A kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták.

Megoldás

- Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.

Sistergő zajok

Ok

Az elpárologtató ventilátora keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben.

Megoldás

- Normál működés

Ok

A kondenzátor ventilátora a kondenzátoron átkeringteti a levegőt.

Megoldás

- Normál működés

Bugyogó zajok

Ok

Hűtőközeg áramlik a hűtőrendszeren keresztül.

Megoldás

- Normál működés

Pukkanó zajok

Ok

A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitágulnak.

Megoldás

- Normál működés

Rezgés

Ok

Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet.

Megoldás

- A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrénnyel.