Üles > PAIGALDAMINE > Enne paigaldamist > Ümbritseva õhu temperatuur

## Ümbritseva õhu temperatuur

- Seade on mõeldud kasutamiseks piiratud välistemperatuuriga kliimatingimustes.

- Sisetemperatuure võivad mõjutada seadme asukoht, ümbritseva õhu temperatuur, ukse avamise sagedus jne.

- Kliimatüübi leiate andmesildilt.

Kliimatüüp | Välistemperatuuri vahemik ºC
--- | ---
SN (laiendatud parasvööde) | +10...+32
N (parasvööde) | +16...+32
ST (subtroopiline) | +16...+38 / +18...+38**
T (troopiline) | +10...+43* / +16...+43 / +18...+43**

* Austraalia, India, Keenia

** Argentina

TÄHELEPANU

- Seadmed hinnanguga SN kuni T on mõeldud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuri vahemikus 10 ºC kuni 43 ºC.