Επάνω > ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ > Πριν από την εγκατάσταση > Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

## Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ανάλογα με την κλιματική ζώνη.

- Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεαστούν από τη θέση της συσκευής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα με την οποία ανοίγει η πόρτα και ούτω καθεξής.

- Η κατηγορία κλίματος βρίσκεται στην πινακίδα κατάταξης.

Κατηγορία Κλίματος | Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος ºC
--- | ---
SN (Εκτεταμένη θερμοκρασία) | +10 - +32
N (Θερμοκρασία) | +16 - +32
ST (Υποτροπικό) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Τροπικό) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Αυστραλία, Ινδία, Κένυα

** Αργεντινή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι συσκευές με σήμανση από SN ως T προορίζονται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 ºC και 43 ºC.