Na vrh > VARNOSTNA NAVODILA > OPOZORILO > Tveganje požara in vnetljivi materiali

## Tveganje požara in vnetljivi materiali

- Če odkrijete mesto, kjer pušča, se napravi ne približujte z odprtim plamenom ali morebitnimi viri vžiga ter prostor, kjer je naprava, več minut zračite. Da bi v primeru puščanja v hladilnem krogotoku preprečili nastajanje vnetljive mešanice plina in zraka, mora velikost prostora, kamor boste namestili napravo, ustrezati količini uporabljenega hladilnega sredstva. Prostor, v katerega boste napravo postavili, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva R600a 1 m² prostornine.

- Hladilna tekočina, ki uhaja iz cevi, se lahko vname ali povzroči eksplozijo.

- Količina hladilnega sredstva je navedena na informacijski ploščici v notranjosti naprave.