Toppen > SIKKERHETSINSTRUKSJONER > ADVARSEL > Brannfare og lett antennelige materialer

## Brannfare og lett antennelige materialer

- Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.

- Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon.

- Mengden kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.