Üles > NUTIFUNKTSIOONID > Rakendus LG ThinQ > Rakenduse LG ThinQ paigaldamine ja LG seadme ühendamine

## Rakenduse LG ThinQ paigaldamine ja LG seadme ühendamine

### QR-koodiga mudelid

Skannige tootele kinnitatud QR-kood oma nutitelefoni kaamera või QR-koodi riideri rakendusega.

### Ilma QR-koodita mudelid

- Otsige nutitelefonis Google Play Store’ist või Apple App Store’ist rakendust LG ThinQ ja installige see.

- Käivitage rakendus LG ThinQ ja logige sisse oma olemasoleva kontoga või looge sisselogimiseks uus LG konto.

- Oma LG seadme lisamiseks puudutage rakenduses LG ThinQ nuppu lisa (~). Protsessi lõpetamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlakstegemiseks kontrollige, kas WiFi ikoon juhtpaneelil põleb.

- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.

- LG ThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.

- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.

- Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Ühendamine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.

- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks ostke WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).

- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.

- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.

- Seadme ühendamine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Lahutage seade pistikupesast ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.

- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.

- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peab olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)

- Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.

- Kui ruuteri turvaprotokolliks on määratud WEP, võib võrgu ülesseadmine ebaõnnestuda. Palun määrake muu turvaprotokoll (soovitav on WPA2) ja ühendage toode uuesti.

- Wi-Fi-funktsiooni tühistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu Wi-Fi 3 sekundit. Wi-Fi indikaator lülitatakse välja.

- Seadme uuesti ühendamiseks või teise kasutaja lisamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu Wi-Fi, et see ajutiselt välja lülitada. Seadme ühendamiseks käivitage rakendus LG ThinQ ja järgige rakenduse juhiseid.