Øverst > INSTALLATION > Før installation > Mål og afstande

## Mål og afstande

For kort afstand fra nærliggende genstande kan medføre forringelse af fryseevnen og dyrere elregniner. Når apparatet installeres, skal der være en frigang på over 50 mm til hver tilstødende væg.

| a | b
--- | --- | ---
| Størrelse (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

BEMÆRK

- Målingerne i tabellen ovenfor er omtrentlige.

- Du kan bestemme, hvilken slags apparat det er, ved at kigge på etiketten inde i apparatet.