Inici > INSTAL·LACIÓ > Abans d’instal·lar > Temperatura de l'ambient

## Temperatura de l'ambient

- L’aparell està dissenyat per funcionar dins d’un rang limitat de temperatures de l’ambient, depenent de la zona climàtica.

- Les temperatures internes poden veure’s afectades per la ubicació de l’aparell, la temperatura ambient, la freqüència d’obertura de la porta, etc.

- La classe climàtica s’indica en l’etiqueta de característiques de l’aparell.

Classe climàtica | Rang de temperatura ambient ºC
--- | ---
SN (Temperat extens) | +10 - +32
N (Temperat) | +16 - +32
ST (Subtropical) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Austràlia, l’Índia, Kenya

** Argentina

NOTA

- Els aparells classificats de SN a T estan destinats a ser utilitzats a una temperatura ambient compresa entre 10 °C i 43 °C.