Üles > VEAOTSING > Enne teenindusse helistamist > Kondensaat ja jää

## Kondensaat ja jää

Seadme sees või köögiviljasahtli kaane all on kondensaat.

Põhjus

Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?

Lahendus

- Soe toit tuleb enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist maha jahutada.

Põhjus

Kas te olete ukse lahti jätnud?

Lahendus

- Kondensaat kaob, kui sulgete seadme ukse. Võite selle ka kuiva lapiga ära kuivatada.

Põhjus

Kas te avate seadme uksi liiga sageli?

Lahendus

- Kondensaat võib tekkida sise- ja välitemperatuuri erinevusest. Kuivatage niiskus pehme lapiga ja vältige uste liiga sageli avamist.

Põhjus

Kas te olete seadmesse pannud sooja või suure niiskusesisaldusega toitu ilma kaaneta anumas?

Lahendus

- Hoidke toitu kaanega suletud anumates.

Sügavkülmikusse on tekkinud jää.

Põhjus

Võimalik, et uksed ei ole korralikult kinni.

Lahendus

- Kontrollige, et seadmes olev toit ei blokeeriks ust ja veenduge, et uks oleks tihedalt suletud.

Põhjus

Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?

Lahendus

- Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.

Põhjus

Kas sügavkülmiku õhuvahetus on blokeeritud?

Lahendus

- Veenduge, et õhu sissevõtt ja väljalase ei oleks takistatud, et õhk saaks sügavkülmikus ringelda.

Põhjus

Kas sügavkülmik on üle koormatud?

Lahendus

- Jätke toiduainete vahele piisavalt ruumi.

Seadme sees ja välispinnal on kondensaat.

Põhjus

Kas te olete seadme ust sagedasti avanud ja sulgenud või ei ole uks korralikult suletud?

Lahendus

- Kui välisõhk tungib seadme sisemusse, võib tekkida jää või kondensaat. Vältige uste liiga sageli avamist.

Põhjus

Kas seade asub niiskes ruumis?

Lahendus

- Kondensaat võib seadme sisemusse tekkida, kui seadme asukoht on liiga niiske, või kui keskkond on nt vihmase ilma tõttu niiske. Kuivatage kogu niiskus pehme lapiga.

Seadme küljed või esikülg on soojad.

Põhjus

Nendes seadme osades on kondenseerumisvastased torud, mis aitavad vähendada kondensaadi teket ukse ümbruses.

Lahendus

- Kondensaadi vähendamiseks paigaldatud soojust eraldav toru asub seadme esiküljel ja külgedel. Need kohad võivad olla soojad kohe pärast seadme paigaldamist ja suvisel ajal. Võite olla kindel, et see ei ole probleem ja on täiesti normaalne nähtus.

Seadme sees ja sellest väljaspool on vett.

Põhjus

Kas seadme ümbruses on veelekkeid?

Lahendus

- Kontrollige, kas vett on lekkinud ka kraanikausist või mujalt.

Põhjus

Kas seadme põhjas on vett?

Lahendus

- Kontrollige, kas vesi on tekkinud jää sulamisest või ümberkukkunud anumast.