Горна част > ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ > ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ > Риск от пожар и запалими материали

## Риск от пожар и запалими материали

- Ако има установен теч, избягвайте открити пламъци или потенциални запалими източници и проветрете стаята, в която се намира уредът, за няколко минути. За да избегнете образуването на въздушна смесица със запалим газ, ако се появи теч в хладилния кръг, размерът на помещението, в което се използва уредът, трябва да съответства на количеството използван хладилен агент. Помещението трябва да е с размер 1 m² за всеки 8 g хладилен агент R600a в уреда.

- Хладилен агент, който изтича от тръбите, би могъл да се запали или да предизвика експлозия.

- Количеството хладилен агент за вашия конкретен уред е посочено на идентификационната табела в уреда.