Üles > PAIGALDAMINE > Enne paigaldamist > Mõõtmed ja vahemaad

## Mõõtmed ja vahemaad

Kui seade asub külgnevatele esemetele liiga lähedal, siis võib see põhjustada külmumisvõime halvenemist ja elektrikulude suurenemist. Seadme paigaldamisel jätke seadme ja külgnevate seinte vahele vähemalt 50 mm.

| a | b
--- | --- | ---
| Suurus (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

TÄHELEPANU

- Ülaltoodud tabelis esitatud mõõtmed on ligikaudsed.

- Seadme sisemuses oleva sildi abil saate teha kindlaks, millise seadmetüübiga on tegu.