Į viršų > MONTAVIMAS > Prieš montavimą > Matmenys ir tarpai

## Matmenys ir tarpai

Jei atstumas nuo šalia esančių objektų bus per mažas, gali sumažėti šaldymo galia ir išaugti elektros energijos sąnaudos. Statydami prietaisą nuo kiekvienos šalia esančios sienos palikite ne mažesnį kaip 50 mm tarpą.

| a | b
--- | --- | ---
| Dydis (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

PASTABA

- Aukščiau esančioje lentelėje pateikti matavimai yra apytiksliai.

- Prietaiso tipą galima nustatyti pažvelgus į etiketę, esančią prietaiso viduje.