Toppen > MONTERING > Flytting av apparatet > Flytting av apparatet

## Flytting av apparatet

- Fjern all mat fra innsiden av apparatet.

- Fest støpselet.

  - Modeller med støpselkrok:

    Trekk ut støpselet, sett det fast i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet.

  - Modeller uten støpselkrok:

    Trekk ut støpselet og fest strømforsyningskabelen med tape til siden av apparatet der strømuttaket er plassert på installasjonsstedet.

- Fest deler som hyller og dørhåndtaket med teip for å forhindre at delen faller av mens apparatet flyttes på.

- Vær to eller flere ved flytting av apparatet og vær forsiktig. Ved transportering av apparatet over en lang distanse må apparatet stå oppreist.

  FARE

  - Flytt apparatet forsiktig på følsomme gulv for å unngå skade på gulvet.

    - Bruk papp, gulvmatte eller teppe for å unngå riper på gulvet når du installerer eller flytter apparatet.

    - Ikke flytt apparatet i sikksakk.

- Etter montering av apparatet, koble strømkabelen til et vegguttak og slå det på.