Överst > FELSÖKNING > Innan du tillkallar service > Kondens och frost

## Kondens och frost

Det har bildats kondens inuti apparaten eller på undersidan av locket till grönsakslådan.

Orsak

Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna?

Lösning

- Kyl den varma maten först innan du sätter in den i kylen eller frysen.

Orsak

Har apparatens dörr lämnats öppen?

Lösning

- Även om kondensen kommer att försvinna efter att dörren till apparaten stängts skadar det inte att torka bort den med en torr trasa.

Orsak

Öppnas apparatens dörrar för ofta?

Lösning

- Kondens kan bildas till följd av temperaturskillnaden mellan in- och utsidan. Torka av fukten med en torr trasa och öppna inte dörrarna för ofta.

Orsak

La du in varm eller fuktig mat utan att försegla den i en behållare?

Lösning

- Förvara livsmedel i täckta eller slutna behållare.

Det har bildats frost i frysen.

Orsak

Dörrarna kanske inte är ordentligt stängda.

Lösning

- Kontrollera om matvaran inuti apparaten blockerar dörren och säkerställ att dörren är ordentligt stängd.

Orsak

Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna?

Lösning

- Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylen eller frysen.

Orsak

Är frysens luftintag eller luftuttag blockerat?

Lösning

- Säkerställ att luftintaget och luftuttaget inte är blockerade så att luft kan cirkulera på insidan.

Orsak

Är frysen överfylld?

Lösning

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de förvarade föremålen.

Frost eller kondens har bildats in- eller utvändigt på apparaten.

Orsak

Har apparatens dörr öppnats för ofta eller är apparatens dörr inte ordentligt stängd?

Lösning

- Frost eller kondens kan bildas om luft utifrån tränger in i apparaten. Öppna inte apparatens dörrar för ofta.

Orsak

Är installationsområdet fuktigt?

Lösning

- Kondens kan bildas utvändigt på apparaten om installationsområdet är för fuktigt eller under dagar med extra hög fuktighet. Torka av fukten med en torr trasa.

Apparatens sida eller framsida är varm.

Orsak

Det finns anti-fuktledningar installerade för dessa områden för att det ska bildas mindre fukt vid dörren.

Lösning

- Värmeutloppsröret som förhindrar kondens är monterat på framsidan och sidan av apparaten. Det kan vara särskilt varmt direkt efter att apparaten har installerats och under sommaren. Detta är helt normalt och apparaten kan användas som vanligt.

Det finns vatten inuti eller utanför apparaten.

Orsak

Har en vattenläcka skett i närheten av apparaten?

Lösning

- Kontrollera om vatten har läckt från ett handfat eller liknande.

Orsak

Finns det vatten under apparaten?

Lösning

- Kontrollera om vattnet kommer från upptinade livsmedel, eller trasiga eller tappade behållare.