Naar begin > INSTALLATIE > Voor de installatie > Omgevingstemperatuur

## Omgevingstemperatuur

- Het apparaat is ontworpen om te werken binnen een beperkte omgevingstemperatuur, afhankelijk van de klimaatzone.

- De interne temperaturen kunnen worden beïnvloed door de locatie van het apparaat, de omgevingstemperatuur, het aantal keer dat de deur wordt geopend, enzovoort.

- De klimaatklasse bevindt zich op het typeplaatje.

Klimaatklasse | Omgevingstemperatuurbereik ºC
--- | ---
SN (Zeer Gematigd) | +10 - +32
N (Gematigd) | +16 - +32
ST (Subtropisch) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisch) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australië, India, Kenia

** Argentinië

OPMERKING

- De apparaten van SN tot T zijn bedoeld om te worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 43 °C.