Üles > OHUTUSJUHISED > OHT > Tulekahju oht ja tuleohtlikud materjalid

## Tulekahju oht ja tuleohtlikud materjalid

- Kui olete avastanud lekke, vältige lahtist tuld ja teisi süttimist põhjustavaid allikaid ruumis ning õhutage ruumi, kus seade mitu minutit seisma peab. Külmutusagensi ringluses tekkinud lekke korral gaasi ja õhu segu süttimise vältimiseks peab ruumi suurus, kus seadet kasutatakse, vastama seadmes kasutatud külmutusagensi kogusele. Iga 8 g külmutusagensi R600a kohta peab ruumis olema pinda 1 m².

- Torudest lekkiv külmutusagens võib süttida või põhjustada plahvatuse.

- Teie konkreetses seadmes oleva külmutusagensi kogus on kirjas seadme sees oleval sildil.