Lart > INSTALIMI > Përpara instalimit > Përmasat dhe distancat

## Përmasat dhe distancat

Nëse distanca është shumë e vogël mes artikujve që janë afër njëri-tjetrit, kjo mund të çojë në degradim të kapaciteteve ngrirëse dhe në rritjen e kostove të energjisë elektrike. Lejoni një distancë prej 50 mm nga çdo paret i afërt gjatë kohës që instaloni pajisjen.

| a | b
--- | --- | ---
| Madhësia (mm)
A | 595 | 595
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030
C | 682 | 677/675
D | 615 | 610
E | 682 | 677/675
F | 1 230 | 1 225
G | 995 | 995
H | 2 200 | 2 200

SHËNIM

- Matjet në tabelën më sipër janë të përafërta.

- Duke parë etiketën brenda pajisjes mund të përcaktoni llojin e pajisjes.