Inici > INSTRUCCIONS DE SEGURETAT > ADVERTÈNCIA > Risc d’incendi i materials inflamables

## Risc d’incendi i materials inflamables

- Si es detecta una fuita, eviteu qualsevol flama o font potencial d’ignició i ventileu l’habitació en la qual es trobi l’aparell durant diversos minuts. Per evitar la formació d’una mescla de gas i aire inflamable en cas de fuita en el circuit frigorífic, la grandària del local en el qual s’utilitza l’aparell ha de correspondre a la quantitat de refrigerant utilitzada. El local ha de tenir una grandària d’1 m² per cada 8 g de refrigerant R600a a l’interior de l’aparell.

- Les fuites de refrigerant per les canonades podrien incendiar-se o provocar una explosió.

- La quantitat de refrigerant del vostre aparell s’indica en la placa d’identificació de l’interior de l’aparell.