Överst > SÄKERHETSANVISNINGAR > VARNING > Brandrisk och brandfarligt material

## Brandrisk och brandfarligt material

- Om en läcka upptäcks: undvik öppen eld och potentiella antändningskällor samt ventilera rummet där apparaten står under flera minuter. För att undvika att en brandfarlig gas-/luftblandning bildas om en läcka i kylkretsen uppstår ska storleken på rummet där apparaten används motsvara mängden köldmedium som används. Ett rum med en storlek om minst 1 m² per 8 g köldmedium R600a i apparaten krävs.

- Köldmedium som läcker ut ur rören kan fatta eld eller orsaka en explosion.

- Mängden köldmedium för en specifik apparat anges på märkskylten inuti apparaten.