Lart > ZGJIDHJA E PROBLEMEVE > Para se të telefononi për servis > Zhurmat

## Zhurmat

Pajisja bën zhurmë dhe krijon zhurma të pazakonta.

Shkaku

A është instaluar pajisja mbi sipërfaqe të dobët ose të paniveluar mirë?

Zgjidhja

- Montojeni pajisjen mbi një vend të fortë dhe të sheshtë.

Shkaku

A prek murin pjesa e pasme e pajisjes?

Zgjidhja

- Rregulloni pozicionin e instalimit për të lejuar hapësirë të mjaftueshme rrotull pajisjes.

Shkaku

A ka objekte të shpërndara prapa pajisjes?

Zgjidhja

- Hiqini objektet e shpërndara nga prapa pajisjes.

Shkaku

A ka ndonjë objekt sipër pajisjes?

Zgjidhja

- Hiqeni objektin sipër pajisjes.

Zhurma klikimi

Shkaku

Kontrolli i shkrirjes do të klikojë kur fillon dhe mbaron cikli i shkrirjes. Kontrolli i termostatit (ose kontrolli i pajisjes në disa modele) do të klikojë gjithashtu në ciklin e ndezjes dhe fikjes.

Zgjidhja

- Punim normal

Zhurma kërcitjeje

Shkaku

Pajisja nuk qëndron mirë mbi dysheme.

Zgjidhja

- Dyshemeja është e dobët ose jo e sheshtë ose këmbët niveluese kanë nevojë të nivelohen.

Shkaku

Pajisja me një kompresor është lëvizur ndërsa ishte në punë.

Zgjidhja

- Funksionim normal. Nëse kompresori nuk ndalon së kërcituri pas tre minutash, fikeni pajisjen dhe ndizeni përsëri.

Zhurma shpejtësie

Shkaku

Motori i ventilatorit të evaporatorit qarkullon ajër përmes ndarjeve të frigoriferit dhe ngrirjes.

Zgjidhja

- Punim normal

Shkaku

Fryhet ajër mbi kondensator me anë të ventilatorit të kondensatorit.

Zgjidhja

- Punim normal

Zhurma gurgullimi

Shkaku

Qarkullim i sistemit të ftohjes brenda pajisjes.

Zgjidhja

- Punim normal

Zhurma përplasjeje

Shkaku

Kontraktim dhe zgjerim i mureve të brendshme për shkak të ndryshimeve të temperaturës.

Zgjidhja

- Punim normal

Dridhje

Shkaku

Nëse pjesa anësore ose e pasme e pajisjes prek një kabinet ose mur, disa prej dridhjeve normale mund të krijojnë zhurmë.

Zgjidhja

- Për të eliminuar zhurmën, sigurohuni që anët dhe pjesa e pasme të mos bjerë në kontakt me murin ose dollapin.