Uz augšu > UZSTĀDĪŠANA > Pirms uzstādīšanas > Apkārtējā temperatūra

## Apkārtējā temperatūra

- Ierīce ir izstrādāta tā, lai atkarībā no klimata zonas darbotos noteiktā apkārtējās temperatūras diapazonā.

- Iekšējo temperatūru var ietekmēt ierīces atrašanās vieta, apkārtējās vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un citi apstākļi.

- Klimata klasi var atrast uz tehnisko datu plāksnes.

Klimata klase | Apkārtējās temperatūras diapazons, ºC
--- | ---
SN (Paplašinātas temperatūras diapazona) | +10 – +32
N (Mērena) | +16 – +32
ST (Subtropu) | +16 – +38 / +18 – +38**
T (Tropu) | +10 – +43* / +16 – +43 / +18 – +43**

* Austrālija, Indija, Kenija

** Argentīna

PIEZĪME

- Iekārtas ar apzīmējumu no SN līdz T ir paredzētas izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 ºC līdz 43 ºC.