Ylös > ASENNUS > Laitteen tasaaminen > Säätöjalkojen säätäminen

## Säätöjalkojen säätäminen

Jos laite näyttää olevan vinossa tai ovet eivät sulkeudu helposti, säädä laite vaakasuoraan alla olevien ohjeiden mukaan.

- Käännä säätöjalkaa myötäpäivään laitteen kyseisen puolen nostamiseksi ja vastapäivään sen laskemiseksi.

- Avaa ovet ja tarkista, että ne sulkeutuvat helposti.

HUOMAUTUS

- Ovien tasaus ei välttämättä ole mahdollista, jos lattia ei ole tasainen tai jos se on heikko tai rakennettu huonosti.

- Pakastin on painava, ja se tulee asentaa vankalle ja kiinteälle pinnalle.

- Jotkut puulattiat voivat tehdä tasaamisesta vaikeaa, jos se taipuu liikaa.