Principal > INSTALACIÓN > Antes de la instalación > Temperatura ambiente

## Temperatura ambiente

- El aparato está diseñado para funcionar dentro de un intervalo de temperaturas ambiente limitado, en función de la zona climática.

- Las temperaturas internas pueden verse afectadas por la ubicación del aparato, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y otros factores.

- La clase climática se puede consultar en la etiqueta de características.

Clase climática | Intervalo de temperatura ambiente en ºC
--- | ---
SN (Templado Ampliado) | +10 - +32
N (Templado) | +16 - +32
ST (Subtropical) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India y Kenia

** Argentina

NOTA

- Los aparatos con calificación de SN a T están diseñados para ser utilizados a una temperatura ambiente que oscile entre los 10 ºC y los 43 ºC.