Lart > INSTALIMI > Përpara instalimit > Temperatura e ambientit

## Temperatura e ambientit

- Pajisja është konceptuar për të funksionuar brenda një rrezeje të kufizuar të temperaturave mjedisore, në varësi të zonës klimaterike.

- Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga vendndodhja e pajisjes, temperatura e mjedisit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe kështu me radhë.

- Klasa klimaterike mund të gjendet në etiketën e vlerësimit.

Kategoria klimaterike | Rrezja e Temperaturës së Ambientit ºC
--- | ---
SN (E moderuar e shtrirë) | +10 - +32
N (E moderuar) | +16 - +32
ST (Subtropikale) | +16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropikale) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australi, Indi, Kenia

** Argjentinë

SHËNIM

- Pajisjet e vlerësuara nga SN tek T janë konceptuar të përdoren në një temperaturë të mjedisit ndërmjet 10 ºC dhe 43 ºC.