Vrh > SIGURNOSNE UPUTE > UPOZORENJE > Rizik od požara i zapaljivih materijala

## Rizik od požara i zapaljivih materijala

- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m² za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.

- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.

- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.