Toppen > FEILSØKING > Før du kontakter service > Lyder

## Lyder

Apparatet er støyende og lager unormale lyder.

Årsak

Er produktet plassert på et svakt eller ujevnt gulv?

Løsning

- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.

Årsak

Berører baksiden av produktet veggen?

Løsning

- Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok klaring rundt produktet.

Årsak

Ligger det gjenstander bak produktet?

Løsning

- Fjern de spredte gjenstandene fra området bak produktet.

Årsak

Finnes det en gjenstand på toppen av produktet?

Løsning

- Fjern objektet på toppen av produktet.

Klikkelyder

Årsak

Avisingskontrollen klikker når den automatiske avisingssyklusen begynner og avslutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen på noen modeller) vil også klikke når den slås av og på.

Løsning

- Vanlig drift

Skranglelyder

Årsak

Produktet står ikke jevnt på gulvet.

Løsning

- Gulvet er svakt eller ujevnt, eller vatringsføttene må justeres.

Årsak

Apparat med kompressor ble flyttet under drift.

Løsning

- Normal drift. Hvis kompressoren ikke stopper skranglingen etter 3 minutter, slår du strømmen til produktet av, og deretter på igjen.

Suselyder

Årsak

Fordamperviftemotoren sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen.

Løsning

- Vanlig drift

Årsak

Luft tvinges over kondensatoren av kondensatorviften.

Løsning

- Vanlig drift

Gurglelyder

Årsak

Kjølevannet strømmer gjennom kjølesystemet.

Løsning

- Vanlig drift

Poppelyder

Årsak

Sammentrekking og utvidelse av de innvendige veggene på grunn av temperaturendringer.

Løsning

- Vanlig drift

Vibrering

Årsak

Hvis siden eller baksiden av produktet berører et skap eller en vegg, kan noen av de normale vibrasjonene forårsake en hørbar lyd.

Løsning

- For å eliminere støy, må det sørges for at sidene og baksiden ikke har kontakt med vegger eller skap.